eSIGN2D (l)

Probedaten für Relief Sie benötigen dazu eine Internetverbindung.

Probedaten für Relief zum Download.

Alle Teile wurden mit ReliefVTR konstruiert und berechnet.

Aschenbecher.HRP (1.) Aschenbecher.JPG (2.) Aschenbecher.zip (3.) | Blume_HuM.HRP (1.) Blume_HuM.JPG (2.) Blume_HuM.zip (3.) | Eichel.HRP (1.) Eichel.JPG (2.) Eichel.zip (3.)
Fasnacht.HRP (1.) Fasnacht.JPG (2.) Fasnacht.zip (3.) | Fisch.HRP (1.) Fisch.JPG (2.) Fisch.zip (3.) | Glueck.HRP (1.) Glueck.JPG (2.) -
Sohle0.HRP (1.) Sohle0.JPG (2.) Sohle0.zip (3.) | Sohle3.HRP (1.) Sohle3.JPG (2.) Sohle3.zip (3.) | Sohle11.HRP (1.) Sohle11.JPG (2.) Sohle11.zip (3.)
Pocahontas.HRP (1.) Pocahontas.JPG (2.) Pocahontas.zip (3.) | Taube.HRP (1.) Taube.JPG (2.) - |

Sie benötigen eine Internetverbindung! Zum Laden der Daten klicken Sie auf die Beschreibung unter dem jeweiligen Bild (z.B. Aschenbecher.HRP). Wenn eine Internetverbindung besteht erfolgt die Anzeige Dateidownload. Wählen Sie hier Speichern und das Zielverzeichnis auf Ihrer Festplatte.

1 | Reliefdaten im HRP - Format. Die Daten können im Reliefprogramm mit Relief Datei . Relief Öffnen geladen werden. Reliefdaten werden in den Originalabmessungen und in höchster Qualität gespeichert (empfohlenes Datenformat).
2 | Bilddaten im JPG - Format. Die Daten können im Reliefprogramm mit Relief Datei . Relief Import . Photo geladen werden. Bilddaten enthalten keine exakte Tiefeninformationen. Die Z-Auflösung ist auf 256 Stufen begrenzt.
3 | Formendaten im STL - Format. Die Daten können im Reliefprogramm mit Relief Datei . Relief Import . STL geladen werden. STL ist wegen der Datenmengen für detaillierte Reliefdaten wenig geeignet. Bei gröberen Auflösungen ist schnell eine Facettierung erkennbar. Wegen der Datenmengen deshalb meist in geringerer Qualität. Die Dateien entpacken Sie bitte mit WinZip.