Das Scannerprogramm

Inhaltsverzeichnis:

Das Scannerprogramm.

Pixeldatei laden.

edit Pixel.

setze im Rechteck / lösche im Rechteck.

Randsuche.

Beispiel einer Randsuche mit dem Scannerprogramm.

Das Scannerprogramm.

Mit dem Scannerprogramm werden Pixelbilder vektorisiert, die mit einem handelsüblichen Scanner digitalisiert oder im PCX, TIFF oder BMP Format geladen wurden. Machen Sie sich bewusst, daß dem Arbeiten mit dem Scanner gewisse Grenzen gesetzt sind. Die Vorlagen sollten sauber und schwarz/weiß (s/w), d.h. alle Randkonturen sollen klar erkennbar sein. Kopierte Vorlagen verschlechtern häufig die Qualität (Kopiergeräte lassen die Randkonturen verschwimmen). Gute Ergebnisse lassen sich bei Vorlagen mit etwa 3- bis 5-facher Vergrößerung erreichen. Hier ist eine Nachbearbeitung in der Regel nicht nötig.

Ein vektorisiertes Bild kann im CAD mit vielen Hilfswerkzeugen angepasst, editiert, durch Zeichnungen ergänzt, schraffiert oder abgeräumt werden. Die so erzeugten Grafikdaten können in anderen Modulen weiter verarbeitet oder in vielen Formaten gespeichert werden.

Pixeldatei laden.

Einladen einer monochromen PCX, TIFF oder BMP Datei. Graustufen- oder Farbbilder sind hier nicht geeignet und erzeugen eine Fehlermeldung.

edit Pixel.

Zum Setzen oder Löschen einzelner Pixel. Dazu wird der Cursor an die zu bearbeitende Stelle bewegt. Mit <L> wird der Bildpunkt gesetzt und mit <R> gelöscht. Der erfolgreiche Setz/Löschvorgang wird akustisch angezeigt. Die Eingabe wird verlassen (Beendigung der Pixel - Editierung)

- mit <L> oder <R> außerhalb des Bildes oder

- mit <F1> oder

- mit <Esc>.

setze im Rechteck / lösche im Rechteck.

Der durch ein Rechteck einzurahmende Bildbereich wird gesetzt/gelöscht. Dazu wird die Eingabe zweier Endpunkte des Rechteckes erwartet. Die Eingabe kann mit <R> verlassen werden.

Randsuche.

Die Ränder der im Pixelbild befindlichen dunklen Felder werden gesucht und als geschlossene vektorisierte Konturen im AktLayer gespeichert.

Scan - Einstellungen:

Scanbild Auflösung [dpi]: | Rasterauflösung des gescannten Bildes in dpi.

Bahnart (Vektori- sierungs- verfahren):

0:

vorwiegend Bögen
Berechnung glatter Verläufe (Bögen) erzeugt hohe Qualität bei Grafiken mit großen Feldern und Rundungen - ist für sehr kleine Symbole (Schriften) weniger geeignet.

Approximierung: | Kontur Approximierung. [1..200] } 1 = keine Approx. .. 200 = stärkste Approximierung (Glättung).
Approx. Begrenzung: | Approximierung für kleine Konturen begrenzen (genauer abbilden) [1..10]. 1 = geringe Begrenzung .. 10 = starke Begrenzung.
Eckenfilter: | Eckenfilter [1..10]. 1 = nur wenige Ecken werden gefunden .. 10 = viele Ecken werden gefunden.
Punkt. Reduzierung: | Punktreduzierung [1..10]. 1 = grobe Daten .. 10 feine Daten zur Randsuche.

1: | feine Linien + Bögen (ohne Eckenfindung, mit Approximation, mit Interpolation).
2: | Linien, Ecken, Bögen (mit Eckenfindung, mit Approximation, mit Interpolation).
3: | Linien + Ecken (mit Eckenfindung, mit Approximation, ohne Interpolation).
4: | grobe Linien, Ecken (mit Eckenfindung, mit Approximation, ohne Interpolation).

Glätten: | Bei JA erfolgt eine Glättung mit Kreisbogeninterpolation. Wird für Bahnart = 0 nicht verwendet. Zur Einstellung wählen Sie <M> oder <F2>.
Qualitätsstufe: | Einstellgröße für die Vektorisierungsgenauigkeit. 0=sehr hohe .. 4=geringe Vektorauflösung. Zur Einstellung wählen Sie <M> oder <F2>.

s/w Vorlage. | Konturen nach vorwiegend Bögen. | Konturen nach Linien, Ecken, Bögen.

Beispiel einer Randsuche mit dem Scannerprogramm.

s/w - Scannervorlage. | Öffnen Sie eine monochrome PCX, TIFF oder BMP Datei mit Pixeldatei laden. Graustufen- oder Farbbilder sind hier nicht geeignet und erzeugen eine Fehlermeldung.

Einstellungen zur Randsuche. | Die universellste und am häufigsten genutzte Einstellung zur Randsuche ist die Bahnart vorwiegend Bögen. Andere Einstellungen sind nur für wenige Spezialfälle sinnvoll.
Einstellungen zur Approximierung. | Belassen Sie die Einstellungen zur Randsuche mit vorwiegend Bögen auf den Standardwerten (vgl. Grafik).

Ergebnis der Randsuche. | Nach Bestätigung der Eingaben werden die Ränder (geschlossene Konturen um die schwarzen Flächen) berechnet und in den AktLayer gespeichert.

Fertig!