eSIGN Art

Importe

Inhaltsverzeichnis: Daten aus CorelDRAW über EPS/AI.

Daten aus CorelDRAW über EPS/AI.

Arbeitsbeschreibung zum Export von Vektordaten aus CorelDRAW, Import im CAD, Fräseroffsetberechnung und Export der Fräsdaten zur Maschine.

CorelDRAW Exporteinstellung.

Die Daten müssen aus CorelDRAW mit folgenden Einstellungen exportiert werden:

- Exportfilter EPS Adobe Illustrator AI.
- Konturen ohne Füllung (auch nicht Weiß).
- Outline als Haarlinie (dünnste Linie).
- Texte als Kurven (vektorisiert).

Importieren der EPS/AI - Daten.

Zum Import der EPS/AI - Daten wählen Sie Datei . Import . EPS *.EPS/AI.

| Grenzen. Mit Layout . Grenzen . Grafik max. stellen Sie die Grenzen automatisch auf die Ausdehnung der Importdaten. Bahnen verbinden. Für die im Beispiel verwendete Grafik kann davon ausgegangen werden, daß alle Konturen geschlossen sind. Trotzdem kann die Funktion Bahnen verbinden zur Sicherheit ausgeführt werden.
| mark. Schnittpunkte. Gerade für Daten aus CorelDRAW ist es wichtig, daß die Grafik auf Überschneidungen geprüft wird. Dazu wählen Sie mark. Schnittpunkte. Das Programm zeigt eine Überschneidung zwischen R und A. Wenn die Wege gemeinsam korrigiert werden sollen, dann muß dieser Fehler heraus - editiert werden. Für eine vertiefte Gravur können alternativ auch die Buchstaben einzeln gerechnet werden.

FrKorr2D.

Infolge des gemeldeten Fehlers muß der Navigator mit Ende Navigator verlassen und die Berechnung einzeln gestartet werden. Zunächst wird der Bereich 'Daten aus CorelDR' markiert und FrKorr2D gewählt. Im zweiten Berechnungsschritt werden die Zeichen 'AW!' gewählt und berechnet.

Die Schild - Außenkante kann im dritten Schritt mit einem Zylinderfräser bearbeitet werden.

| Die kompletten Fräsdaten.

direct mill.

Zum Export der Fräsdaten wählen Sie direct mill. In der Layerauswahl wird der Layer #0 (mit Grafikdaten) durch anklicken weiß (inaktiv) geschaltet.

In der Exportfilter - Auswahl wählen Sie z.B. DIN/ISO und den Dialekt (FILTER:) WinPC-NC / PC-NC. Hinweis: Für PC-NC muß das Speicherformat für Kreisbögen (ABSOLUT/relativ) in beiden Programmen gleich eingestellt werden (unter Parameter).

Die Anfahrposition kann mit -9999.99 für X und Y ausgeschaltet werden. In diesem Fall beginnt die Abarbeitung mit der 1. Arbeitsposition.

Im vorliegenden Fall wird zuerst die Gravur und danach die Ausfräsung abgearbeitet. Das Programm enthält einen Werkzeugwechsel. Wenn Ihre Maschine keine Möglichkeit zum Werkzeugwechsel besitzt, dann müssen die beiden Fräslayer #8 und #9 einzeln exportiert werden.

Fertig!